2. pielikums
Ministru kabineta
2026. gada 7. jūlija
noteikumiem Nr. 399
Lauka kultūraugiem paredzēto iekārtu pārbaudes ziņojums Nr.______________________

I. Vispārīgā informācija

	1. Pārbaudes veicējs
	 

	1.1. Reģistrācijas Nr.
	 

	1.2. Adrese
	 

	1.3. Tālruņa numurs
	 

	1.4. E-pasta adrese
	 

	2. Iekārtas valdītājs
	 

	2.1. Pārbaudē piedalās (vārds, uzvārds)
	 

	3. Iekārtas valdītāja adrese
	 

	4. Pārbaudes datums
	 

	5. Pārbaudes vietas adrese, ja atšķiras no iekārtas valdītāja adreses
	 

	6. Ražotājs _____________________________________________________
7. Identifikācijas Nr. _______________________________________________
8. Darba platums (m) _____________________________________________
9. Modelis _______________________________________________________
10. Izgatavošanas gads ___________________________________________
11. Darba šķidruma tvertnes tilpums (l) _________________________________
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	12. Piezīmes
 



	13. Iekārtas sagatavotība pārbaudei
	Jā
	Nē

	13.1. 
	nomazgāta
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	13.2.
	iekārta un visi filtrējošie elementi ir izskaloti
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	13.3. 
	darba šķidruma tvertne piepildīta ar tīru ūdeni
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	13.4. 
	pievienota traktoram*
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	13.5. 
	sagatavota pārbaudei
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	13.6. 
	iekārtas valdītājs ir nodrošinājis, ka pārbaudē piedalās persona, kura pārzina uzrādāmo iekārtu un spēj izpildīt norādījumus
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	14. Komentāri





II. Vispārīgās prasības

	Nr.
p. k.
	Prasības
	Atbilst 
	Neatbilst
	Nav pārbaudāms

	Neiedarbinātas iekārtas vizuālā pārbaude 

	Kardānpārvads

	1. 
	Kardānpārvadam ir atbilstošs aizsargs, kas nostiprināts pret rotēšanu
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]
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	Sūknis

	2.
	Sūkņa korpusā nav plaisu
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	3. 
	Gaisa vāceles korpuss un ventilis nav bojāti*
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]
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	Darba šķidruma tvertne

	4. 
	No darba šķidruma tvertnes nav šķidruma noplūdes
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	5.
	Darba šķidruma tvertnes līmeņa indikators funkcionē, rādījums ir nolasāms no operatora pozīcijas*
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	6.
	Uzpildīšanas atverē ir siets, tas nav bojāts*
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	7.
	Uzpildīšanas tvertnes vāks nav bojāts, deformēts, to iespējams cieši aizvērt, kā paredzējis ražotājs
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	8.
	Darba šķidruma tvertnes maisītāja sprauslas nav vērstas uz sūcvada atveri
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	9.
	Atplūdes cauruļu gali sniedzas līdz darba šķidruma tvertnes apakšai
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	10.
	Darba šķidruma tvertnes iztukšošanas krāns funkcionē*
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	11.
	Iekārta ir aprīkota ar tīrā ūdens tvertni roku un sejas mazgāšanai*
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	12.
	Augu aizsardzības līdzekļu jaukšanas tvertne nav bojāta, tai ir režģis, kas nodrošina, lai 20 mm un lielāki objekti nenokļūtu tvertnē*
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	Filtri

	13.
	Spiedvada filtra filtrējošā elementa izmērs ir 50–80 M
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	14.
	Sekcijas filtru filtrējošo elementu izmērs ir vismaz 100 M vai smalkāks*
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	15.
	Filtru filtrējošie elementi nav bojāti
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	Mērīšanas, vadības un regulēšanas ierīces

	16.
	Mehāniskā manometra skala vai digitālais displejs ir skaidri salasāms, manometra gradācija nepārsniedz 0,2 bārus
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	Cauruļvadi un savienojumi

	17.
	Visu sekciju pievadu cauruļvadi ir vienāda diametra, bez vizuāliem bojājumiem (plaisām, griezumiem, nodiluma vai korozijas, kas būtiski ietekmē cauruļvadu spiediena noturību)
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	18.
	Hidrauliskās sistēmas cauruļvadi, hidrocilindri un savienojumi nav bojāti, no tiem nav eļļas noplūdes, elektroinstalācija ir atbilstoši nostiprināta un hermētiski izolēta
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	Stienis un rāmis

	19.
	Stienis ir aprīkots ar atbalstiem, lai sprauslas aizsargātu no atsišanās pret lauka virsmu*
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]

	20.
	Stieņa augstuma regulēšanas ierīces funkcionē*
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	21.
	Stieņa vertikālo svārstību slāpēšanas ierīces (balansieri un atsperes) darbojas*
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	22.
	Stienis transportēšanas stāvoklī ir salokāms un fiksējams*
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	23.
	Stienim nav brīvkustību savienojuma vietās*
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	Sprauslas un to korpusi

	24.
	Sprauslas rindā nokomplektētas vienādas (ir viena izmēra, tipa, materiāla un ražotāja), attālumi starp sprauslām ir vienādi ± 5%
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	Iedarbinātas augu aizsardzības līdzekļa lietošanas iekārtas vizuālā pārbaude

	25.
	Kardānpārvads darbojas netraucēti*
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	26.
	Sūknim nav noplūdes (pilēšanas), to darbinot pie 7 bāru darba spiediena
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	27.
	Spiediens sistēmā ir vienmērīgs, spiediena svārstības nav lielākas par 10 %
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]

	28.
	No gaisa vāceles nav šķidruma noplūdes*
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	29.
	Sūknis nodrošina maisīšanas funkciju ar ieslēgtām visām sekcijām 
pie 3 bāru darba spiediena
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	30.
	Augu aizsardzības līdzekļu jaukšanas tvertnes jaucējs, iztukšotājs un tukšo iepakojumu skalotājs funkcionē*
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	31.
	Filtru korpusi nav bojāti un ir hermētiski
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	32.
	No mērīšanas un vadības ierīcēm nav šķidruma noplūdes
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	33.
	Vadības ierīces smidzināšanas laikā ir sasniedzamas un darbināmas*
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	34.
	Nemainot sūkņa rotāciju, ir iespēja ieslēgt un izslēgt darba šķidruma padevi vienlaikus uz visām sekcijām un katru sekciju atsevišķi
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	35.
	Darba spiediena regulēšanas un sekciju spiediena vienmērīguma regulēšanas krāni funkcionē
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]

	36.
	Mehāniskā manometra vai digitālā displeja reāli izmērītā kļūda, pārbaudot ar etanola manometru pie 2 bāru darba spiediena, nav lielāka par ± 0,20 bāriem
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	37.
	No cauruļvadiem un savienojumiem nav šķidruma noplūdes (pārbauda, darbinot iekārtu pie 7 bāru darba spiediena)
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	38.
	Cauruļvadi un citas iekārtas daļas darba laikā neatrodas smidzināšanas zonā
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	39.
	Piespiedu gaisa plūsmas sistēmai nav noplūdes, tās elementi nav bojāti*
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	40.
	Ventilators funkcionē, to ir iespējams atslēgt atsevišķi no citām iekārtas ierīcēm*
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	41.
	Ventilatora ražīgums nodrošina sistēmas funkcionēšanu*
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	42.
	Gaisa plūsmas novirzīšanas (uz priekšu un atpakaļ) sistēma (vadplāksnes) funkcionē*
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	43.
	Vizuāli sprauslu izsmidzinājums ir vienmērīgs
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	44.
	Sprauslu turētāju korpusi nav bojāti, no tiem nav noplūdes
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	45.
	Pretpilēšanas vārsti funkcionē – pēc darba šķidruma padeves pārtraukšanas sprauslas nepil
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Piezīme. * Ja ražotājs paredzējis atbilstošajai iekārtai.

III. Funkcionālais tests

Pārbaude ar mērinstrumentiem
	Nr.
p. k.
	Prasības
	Nepieciešamais
	Reālais
	Starpība, bāri

	46. 
	Manometra pārbaude
	2 bāri
	 
	 

	 

	47. 
	Sprauslu caurplūde l/min (divi cipari aiz komata) pie 3 bāru darba spiediena. Pārbaudāmo sprauslu ražotājs ________, sprauslas nosaukums __________un izmērs ______ 

	            sprausla Nr.
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.

	Caurplūde l/min
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            sprausla Nr.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.

	Caurplūde l/min
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            sprausla Nr.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
	34.
	35.
	36.

	Caurplūde l/min
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            sprausla Nr.
	37.
	38.
	39.
	40.
	41.
	42.
	43.
	44.
	45.
	46.
	47.
	48.

	Caurplūde l/min
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            sprausla Nr.
	49.
	50.
	51.
	52.
	53.
	54.
	55.
	56.
	57.
	58.
	59.
	60.

	Caurplūde l/min
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            sprausla Nr.
	61.
	62.
	63.
	64.
	65.
	66.
	67.
	68.
	69.
	70.
	71.
	72.

	Caurplūde l/min
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            sprausla Nr.
	73.
	74.
	75.
	76.
	77.
	78.
	79.
	80.
	81.
	82.
	83.
	84.

	Caurplūde l/min
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            sprausla Nr.
	85.
	86.
	87.
	88.
	89.
	90.
	91.
	92.
	93.
	94.
	95.
	96.

	Caurplūde l/min
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Piezīme. Sprauslu caurplūdes mērījumus izdara no stieņa kreisās puses uz labo pusi.
Sprauslu caurplūdes atbilstība tiek vērtēta (atzīmēt vienu no):
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]
	Atbilstoši standartcaurplūdei
	Sprauslas standartcaurplūde_____________ l/min (divi cipari aiz komata)

	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]
	Atbilstoši vidējai sprauslu caurplūdei 
	Vidējā sprauslu caurplūde  _____________ l/min (divi cipari aiz komata)

	Sprauslas caurplūde ir atbilstoša, ja iekļaujas robežās no ________ l/min līdz ________ l/min (divi cipari aiz komata)


Neatbilstoša sprauslu caurplūde:
	Nr.
p. k.
	Sprauslas Nr.
	Caurplūde l/min

	1.
	 
	 

	2.
	 
	 

	3.
	 
	 

	4.
	 
	 

	5.
	 
	 

	6.
	 
	 


Atzinums
(Ja vērtējums ir pozitīvs, norāda izsniegtās uzlīmes Nr.)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Pārbaudes veicēja pārstāvis
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                       (paraksts)                                                                  (vārds, uzvārds)
Ar pārbaudes rezultātiem esmu iepazinies.
Piezīmes, ja vērtējumam nepiekrīt
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Iekārtas valdītājs vai valdītāja pārstāvis
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                       (paraksts)                                                                  (vārds, uzvārds)
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