3. pielikums
Ministru kabineta
2026. gada 7. jūlija
noteikumiem Nr. 399
Koku un krūmu apsmidzināšanai paredzēto iekārtu pārbaudes ziņojums Nr.______________________

I. Vispārīgā informācija

	1. Pārbaudes veicējs
	 

	1.1. Reģistrācijas Nr. 
	 

	1.2. Adrese
	 

	1.3. Tālruņa Nr.
	 

	1.4. E-pasta adrese
	 

	2. Iekārtas valdītājs
	 

	2.1. Pārbaudē piedalās (vārds, uzvārds)
	 

	3. Iekārtas valdītāja adrese
	 

	4. Pārbaudes datums
	 

	5. Pārbaudes vietas adrese, ja atšķiras no iekārtas valdītāja adreses
	 

	6. Ražotājs _____________________________________________________
7. Identifikācijas Nr. ________________________________________________
8. Darba platums (m) _____________________________________________
9. Modelis _______________________________________________________
10. Izgatavošanas gads ___________________________________________
11. Darba šķidruma tvertnes tilpums (l) _________________________________
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	12. Piezīmes
 



	13. Iekārtas sagatavotība pārbaudei
	Jā
	Nē

	13.1.
	nomazgāta
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	13.2.
	darba šķidruma tvertne izskalota
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]
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	13.3.
	darba šķidruma tvertne piepildīta ar tīru ūdeni
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]
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	13.4.
	pievienota traktoram*
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	13.5.
	sagatavota pārbaudei
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	13.6.
	iekārtas valdītājs ir nodrošinājis, ka pārbaudē piedalās persona, kura pārzina uzrādāmo iekārtu un spēj izpildīt norādījumus
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	14. Komentāri





II. Vispārīgās prasības

	Nr.
p. k.
	Prasības
	Atbilst
	Neatbilst 
	Nav pārbaudāms

	Neiedarbinātas iekārtas vizuālā pārbaude

	Kardānpārvads

	1.
	Kardānpārvadam ir atbilstošs aizsargs, tas ir nostiprināts pret rotēšanu*
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	Sūknis

	2.
	Sūkņa korpusā nav plaisu
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]

	3. 
	Gaisa vāceles korpuss un ventilis nav bojāti*
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]

	Darba šķidruma tvertne

	4.
	No darba šķidruma tvertnes nav šķidruma noplūdes
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	5.
	Darba šķidruma tvertnes līmeņa indikators funkcionē*
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	6.
	Uzpildīšanas atverei ir siets, tas nav bojāts*
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	7.
	Uzpildīšanas tvertnes vāks nav bojāts, deformēts, to iespējams cieši aizvērt, kā paredzējis ražotājs
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	8.
	Darba šķidruma tvertnes maisītāja sprauslas nav vērstas uz sūcvada atveri
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	9.
	Visu atplūdes cauruļu gali sniedzas līdz darba šķidruma tvertnes apakšai
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	10.
	Darba šķidruma tvertnes iztukšošanas krāns funkcionē*
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	11.
	Iekārta ir aprīkota ar tīrā ūdens tvertni roku un sejas mazgāšanai*
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	12.
	Augu aizsardzības līdzekļa jaukšanas tvertne nav bojāta, tai ir režģis*
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	Filtri

	13.
	Spiedvada filtra filtrējošā elementa izmērs ir 50–80 M
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	14.
	Sekcijas filtru filtrējošo elementu izmērs ir vismaz 100 M vai smalkāks*
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	15.
	Filtru filtrējošie elementi nav bojāti
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	Mērīšanas un vadības ierīces

	16.
	Mehāniskā manometra skala vai digitālais displejs ir skaidri salasāms, manometra gradācija nav lielāka par 0,2 bāriem vai 1 bāru, ja iekārtas darba spiediens paredzēts no 5 līdz 20 bāriem
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	Cauruļvadi un savienojumi

	17.
	Visu sekciju pievadu cauruļvadi ir vienāda diametra
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	18.
	Hidrauliskās sistēmas cauruļvadi, hidrocilindri un savienojumi nav bojāti, no tiem nav eļļas noplūdes, elektroinstalācija ir hermētiski izolēta un atbilstoši nostiprināta
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	Sprauslas un to korpusi

	19.
	Sprauslas rindā nokomplektētas vienādas (ir viena izmēra, tipa, materiāla un ražotāja)
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	Iedarbinātas iekārtas vizuālā pārbaude

	20.
	Kardānpārvads darbojas netraucēti
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	21.
	Sūknim nav noplūdes (pilēšanas), to darbinot pie 7 bāru darba spiediena
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	22.
	Spiediens sistēmā ir vienmērīgs, spiediena svārstības nav lielākas par 10 %
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	23.
	No gaisa vāceles nav šķidruma noplūdes*
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	24.
	Sūknis nodrošina maisīšanas funkciju
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	25.
	Augu aizsardzības līdzekļu jaukšanas tvertnes jaucējs, iztukšotājs un tukšo iepakojumu skalotājs funkcionē*
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	26.
	Filtru korpusi nav bojāti un ir hermētiski
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	27.
	No mērīšanas un vadības ierīcēm nav šķidruma noplūdes
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	28.
	Vadības ierīces smidzināšanas laikā ir sasniedzamas un darbināmas*
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	29.
	Nemainot sūkņa rotāciju, ir iespēja ieslēgt un izslēgt darba šķidruma padevi vienlaikus uz visām sekcijām un katru sekciju atsevišķi
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	30.
	Darba spiediena regulēšanas un sekciju spiediena vienmērīguma regulēšanas krāni funkcionē
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	31.
	Mehāniskā manometra vai digitālā displeja reāli izmērītā kļūda, pārbaudot ar etanola manometru pie 2 bāru darba spiediena, nav lielāka par ± 0,20 bāriem
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	32.
	No cauruļvadiem un savienojumiem nav šķidruma noplūdes (pārbauda pie 7 bāru darba spiediena)
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	33.
	Cauruļvadi un citas iekārtas daļas darba laikā neatrodas smidzināšanas zonā, ja vien tas nav funkcionāli nepieciešams
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	34.
	Ventilators funkcionē, un to ir iespējams atslēgt atsevišķi no citām iekārtas ierīcēm*
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	35.
	Ventilatora ražīgums nodrošina sistēmas funkcionēšanu*
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	36.
	Gaisa plūsmas novirzīšanas (uz priekšu un atpakaļ) sistēma (vadplāksnes) darbojas*
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	37.
	Vizuāli sprauslu izsmidzinājums ir vienmērīgs
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	38.
	Sprauslu turētāju korpusi nav bojāti, no tiem nav noplūdes
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	39.
	Pretpilēšanas vārsti funkcionē – pēc darba šķidruma padeves pārtraukšanas sprauslas nepil
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Piezīme. * Ja ražotājs paredzējis atbilstošajai iekārtai.

III. Funkcionālais tests

Pārbaude ar mērinstrumentiem
	Nr.
p. k.
	Prasības
	Nepieciešamais
	Reālais
	Starpība, bāri

	40.
	Manometra pārbaude
	2 bāri
	 
	 

	 

	41.
	Sprauslu caurplūde l/min (divi cipari aiz komata) pie 3 bāru darba spiediena. Pārbaudāmo sprauslu ražotājs __________,  sprauslas nosaukums __________un izmērs ______ 

	        sprausla Nr.
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.

	Caurplūde l/min
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	        sprausla Nr.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.

	Caurplūde l/min
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Piezīme. Sprauslu caurplūdes mērījumus izdara no iekārtas kreisās uz labo pusi.
Sprauslu caurplūdes atbilstība tiek vērtēta (atzīmēt vienu no):
	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]
	Atbilstoši standartcaurplūdei
	Sprauslas standartcaurplūde_____________ l/min (divi cipari aiz komata)

	[image: http://www.vestnesis.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF]
	Atbilstoši vidējai sprauslu caurplūdei 
	Vidējā sprauslu caurplūde  _____________ l/min (divi cipari aiz komata)

	Sprauslas caurplūde ir atbilstoša, ja iekļaujas robežās no ________ l/min līdz ________ l/min (divi cipari aiz komata).


Neatbilstoša sprauslu caurplūde
	Nr.
p. k.
	Sprauslas Nr.
	Caurplūde l/min

	1.
	 
	 

	2.
	 
	 

	3.
	 
	 

	4.
	 
	 

	5.
	 
	 

	6.
	 
	 


Atzinums
(Ja vērtējums ir pozitīvs, norāda izsniegtās uzlīmes Nr.)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Pārbaudes veicēja pārstāvis
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                    (paraksts)                                                                  (vārds, uzvārds)
Ar pārbaudes rezultātiem esmu iepazinies.
Piezīmes, ja vērtējumam nepiekrīt
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Iekārtas valdītājs vai valdītāja pārstāvis
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                    (paraksts)                                                                  (vārds, uzvārds)
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