2. pielikums
Ministru kabineta
2026. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 440
Bīstamo kravu autopārvadājumu pārbaudes protokols Nr. __________
	1.
	Pārbaudes vieta un valsts
	
	2. Datums
	
	3. Laiks
	

	Dati par transportlīdzekli un kravu

	4.
	Transportlīdzekļa(-u) reģistrācijas valsts(-is) un reģistrācijas numurzīme(-es)
	

	5.
	Pārvadātājs un adrese
	

	6.
	Vadītāja(-u), vadītāja palīga(-u) vārds(-i) un uzvārds(-i), apliecības(-u) numurs(-i) (1) (ADR 8.2., ja piemērojams)
	

	7.
	[bookmark: _Hlk219464070]Pēdējā iekraušanas vai izkraušanas adrese un datums (1)
	

	8.
	Nākamā iekraušanas vai izkraušanas adrese un datums (1)
	

	9.
	ANO numurs(-i), iepakošanas grupa un bīstamo kravu daudzums, ja konstatēti pārkāpumi (2)
	

	10.
	Vai piemērojams atbrīvojums? Ja jā, kāds? (3)
	◻ nē
	◻ jā
	
	Iedaļa:

	11.
	Ietvēruma līdzeklis
	◻

beztaras krava
	◻

krava cisternā
	◻

krava pakās
	◻

MEMU*

	Dokumenti 
	Pārbaudes statuss (4)
	Pārkāpums
	ADR iedaļa + dalībnieks(-i) (6)

	
	C
	NC
	NA
	Riska kategorija (5)
	

	12.
	Pārvadājuma dokumenti (piemēram, ADR 8.1.2.1. a), 5.4.1., 5.4.2.)
	
	
	
	
	

	13.
	Rakstiskās instrukcijas (ADR 8.1.2.1. b), 5.4.3.)
	
	
	
	
	

	14.
	Transportlīdzekļu atbilstības sertifikāts (ADR 8.1.2.2. a), 9.1.3.)
	
	
	
	
	

	15.
	Autovadītāja apliecība bīstamo kravu pārvadājumiem (ADR 8.1.2.2. b)) un personu apliecinošs dokuments ar attēlu (ADR 1.10.1.4.,                 8.1.2.1. d))
	
	
	
	
	

	Pārvadājums
	
	
	
	
	

	16.
	Kravas, kuras atļauts pārvadāt (ADR 1.1.2.1.)
	
	
	
	
	

	17.
	[bookmark: _Hlk135909379]Noteikumi par ietvēruma līdzekļiem (piemēram, ADR 4.1.–4.7.)
	
	
	
	
	

	18.
	Prasības pārvadāšanai (piemēram, ADR 7.1.–7.4.)
	
	
	
	
	

	19.
	Jauktas iekraušanas aizliegums un daudzuma ierobežošana (piemēram, ADR 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5.)
	
	
	
	
	

	20.
	Kraušana un nostiprināšana (piemēram, ADR 7.5.7.)
	
	
	
	
	

	21.
	[bookmark: _Hlk135910776]Paku, cisternas vai beztaras marķējums (piemēram, ADR 6. daļa)
	
	
	
	
	

	22.
	Paku marķēšana, apzīmēšana ar bīstamības zīmēm (piemēram, ADR 3.3. līdz 3.5., 4.1.4.1., 5.1., 5.2.)
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk135911022]23.
	Transporta bīstamības zīmes, oranžas krāsas pazīšanas zīmes, marķējumi uz transportlīdzekļiem vai cisternām u. c. (piemēram, ADR 3.4.13., 5.3., 5.5., 7.3., 7.5.11.)
	
	
	
	
	

	24.
	Prasības transportlīdzekļiem (ADR 9. daļa)
	
	
	
	
	

	Aprīkojums transportlīdzeklī
	
	
	
	
	
	

	25.
	Vispārīgs un specifisks aprīkojums (piemēram, ADR 8.1.4., 8.1.5.)
	
	
	
	
	

	Citi
	
	
	
	
	

	26.
	Divpusēji vai daudzpusēji nolīgumi (piemēram, ADR 1.5.1.), valsts noteikumi, kompetentās iestādes apstiprinājums (piemēram, ADR 8.1.2.2. c))
	
	
	
	
	

	27.
	Citi pārkāpumi
	
	
	
	
	

	

	Rezultāts
	
	
	
	
	

	28.
	Korektīvie pasākumi
Trūkumi jānovērš:
uz vietas ◻
līdz pārvadājuma (brauciena) beigām ◻
uzņēmuma telpās ◻
	Korektīvā pasākuma veids
Oficiālais ziņojums  ◻
Brīdinājums ◻
Imobilizācija ◻

	29.
	Piezīmes (7)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	30.
	Vai plomba ir noņemta, aizstāta?
	Noņemta (datums)
	
	Aizstāta (datums)
	

	31.
	Iestāde, amatpersona vai pilnvarotā persona, kas veic pārbaudi
	


* Daudzelementu gāzes konteiners (MEMU)

Piezīmes.
(1) Aizpildīt tikai tad, ja tas attiecas uz pārkāpumu. 
(2) Ierakstīt ailē "Piezīmes". 
(3) Attiecas uz jebkādiem atbrīvojumiem vai atkāpēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo kravu apriti. 
(4) Pārbaudes statuss: 
C = pārbaudīts, 
NC = nav iespējams pārbaudīt, 
NA = nepiemēro.
(5) Reģistrētā pārkāpuma riska kategorija saskaņā ar Ministru kabineta 2026. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 440 28. punktu.

